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Spændingsløst arbejde
Video link: 

· Engelsk https://youtu.be/D2FbzcGe5T0
· Spansk https://youtu.be/1ny9DwKeO44  

· Maltesisk https://youtu.be/3vupLqaC6l0
· Dansk https://www.youtube.com/embed/KN9q9mzZiZg?start=456&end=640 
· Græsk https://youtu.be/S4HlecyIQjM
Vejledning til underviseren:

Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner:

Videoen kan ses med dansk eller engelsk dialog. Den engelske video kan ses med undertekster på græsk, maltesisk og spansk.

Læs de foreslåede spørgsmål og svarmuligheder igennem og inden sørg for at deltagerne ved, hvad de skal se efter i filmen.

Lad deltagerne se videoen (ca. 3 minutter), enten fælles eller individuelt

Spørgsmål
1: Nævn nogle af de sikkerhedsskridt der er nødvendige, når du har valgt at arbejde på en spændingsløs installation

2: Hvad bør du gøre før du fjerner en sikringsindsats?
3: Det er vigtig at sikre at installationen er gjort spændingsløs, men hvorfor er den gamle type polsøger uegnet til dette?

Svar
1: Sluk for afbryderen, lås afbryderen med hængelås, hæng et skilt op så det er åbenlyst at kredsen skal være spændingsløs.
2: Anvend sikkerhedsbriller og brug en isoleret sikringsudtager

3: Den lange uisolerede spids øger faren for at forårsage en kortslutning og derved en lysbue 

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.
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