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[bookmark: _GoBack]Caso – Trabajar sin tensión

Enlace al vídeo: 
· Inglés https://youtu.be/D2FbzcGe5T0
· Español https://youtu.be/1ny9DwKeO44 
· Maltés https://youtu.be/3vupLqaC6l0
· Danés https://www.youtube.com/embed/KN9q9mzZiZg?start=456&end=640 
· Griego https://youtu.be/S4HlecyIQjM

Instrucciones para el profesor:

El caso se basa en la visualización de un vídeo que trata de cuestiones de seguridad:

El vídeo se puede visualizar en danés o en inglés. La versión en inglés dispone de subtítulos en griego, maltés y español. 

Lee las preguntas y respuestas que se sugieren a continuación y asegúrate de que todos los participantes saben en qué detalles del vídeo se deben centrar.

Deja que los participantes de curso vean el vídeo (duración aproximada de 3 minutos), ya sea juntos o individualmente. 

Preguntas
Pregunta 1: Nombra algunos de los pasos de seguridad que son necesarios cuando se trabaja sin tensión.

Pregunta 2: ¿Qué se debe hacer antes de extraer un fusible?

Pregunta 3: Es importante asegurarse de que la instalación no tiene tensión, pero, ¿por qué no es adecuado el tipo de indicador de voltaje antiguo en este caso?

Respuestas
Respuesta a la pregunta 1: Apagar utilizando el disyuntor, cerrar el disyuntor utilizando un candado, colgar un cartel que indique que el circuito no se debe volver a conectar.

Respuesta a la pregunta 2: Utilizar gafas de seguridad y un extractor de fusibles aislado.

Respuesta a la pregunta 3: La punta larga no-aislada aumenta el riesgo de crear un cortocircuito y por tanto, un arco eléctrico.
El apoyo de la Comisión Europea para la realización de esta publicación no supone la aprobación de los contenidos, los cuales reflejan la opinión únicamente de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.
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