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Case – Risikovurdering og målinger
Video link: 

· Engelsk https://youtu.be/kHNpmnFrp64  
· Spansk https://youtu.be/bSEWN_ovWO4
· Maltesisk https://youtu.be/u7bkOLRHjLw
· Dansk https://www.youtube.com/embed/KN9q9mzZiZg?start=1099&end=1193 
· Græsk https://youtu.be/sIbKOkQtrCc
Vejledning til underviseren:

Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner:

Videoen kan ses med dansk eller engelsk dialog. Den engelske video kan ses med undertekster på græsk, maltesisk og spansk.

Læs de foreslåede spørgsmål og svarmuligheder igennem og inden sørg for at deltagerne ved, hvad de skal se efter i filmen.

Lad deltagerne se videoen (ca. 1,5 minutter), enten fælles eller individuelt

Spørgsmål
1: Hvad er fordelene ved de to måleprober, der anvendes i videoen?

Svar
1: Måleproben, som kan spændes fast på en bolt er velegnet til målinger over længere tid, den anden type måleprobe, der vises, har kun et lille område med ledende metal, dette kan forebygge kortslutninger i forbindelse med målinger.
Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. 
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