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Miljøproblemer

Casen:
I videoen præsenteres forskellige arbejdssituationer, der medfører problemer i relation til miljøet.

Instruktion til underviseren:
Casen er baseret på, at deltagerne ser en video, hvor de skal påpege de miljørelaterede problemer, de iagttager i videoen. Det kan være nødvendigt at se videoen flere gange, så deltagerne får tid til at tage noter med deres observationer.

Lektionsplan:
Deltagerne får brug for at tage noter

Instruktioner til deltagerne: 
Noter alle de sikkerhedsproblemer som ses i videoen i forbindelse med arbejdsmiljøet. 

Deltagerne ser videoen: 

Link til videoen: https://youtu.be/D0FFz2Wh4f0 

[image: ] Link til videoen

Efter at have set videoen opsamles deltagernes observationer af arbejdsmiljøproblemer, disse kan evt. skrives på tavlen

En kort pause: Forberedelse af en struktureret analyse af problemer i relation til farer for miljøet.

Instruktion til underviseren:
Lektionen baseres på at deltagerne ser en video, hvor de skal finde problemer for miljøet, som kan forårsages af forskellige arbejdssituationer. Efter første visning af videoen oplistes og gennemgås svarene, som deltagerne er nået frem til. Videoen vises derpå igen, og underviseren pauser videoen efter hver sikkerhedssituation og påpeger, hvad problemet er, og hvilke forholdsregler der kan tages for at afhjælpe risikoen.

Arbejdsmiljøproblemer, der vises i videoen er:

• Alle lys i værkstedet er tændt, selvom det reelt kun er nødvendigt, der hvor arbejdet foregår. Det er nødvendigt at undgå unødvendigt forbrug af elektrisk energi, da produktionen af elektricitet er en af ​​de vigtigste årsager til miljøforurening. 
• ”Elteknisk” affald skal håndteres på en passende måde og adskilles fra andre typer affald. I dette tilfælde smides de overskydende elektriske kabler i en container til metalspåner, det er påkrævet at deponere elkabler, der ikke skal genanvendes, i en særlig container til kabler.
• Flydende affald (smøreolier m.m.) skal fjernes på korrekt vis og må aldrig hældes direkte i kloakken. Virksomhederne skal sikre at der er forskrifter for hvorledes sådant affald skal fjernes.
• Brug altid den rigtige mængde materialer. Anvendelsen af ​​for store mængder af materielle ressourcer (i dette tilfælde elektriske kabler) bidrager til en stigning i affaldsmængden og energiforbruget.
• Lysstofrør indeholder farlige kemiske rester og skal behandles på særlig måde som farligt affald og må derfor ikke deponeres sammen med andet elteknisk affald. Virksomheden skal have procedurer for håndtering af farligt affald og deponering til genbrug.
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