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[bookmark: _GoBack]Caso - Trabajar con tensión

Enlace al vídeo: 
· Inglés https://youtu.be/kUSHA6VycBE
· Español https://youtu.be/up-opKtj_lE
· Maltés https://youtu.be/c7KWuTbcmc4
· Danés https://www.youtube.com/embed/KN9q9mzZiZg?start=456&end=640 
· Griego https://youtu.be/vgI1gpDoHQI

Instrucciones para el profesor:

El caso se basa en la visualización de un vídeo que trata cuestiones de seguridad:

El vídeo se puede visualizar en danés o en inglés. La versión en inglés dispone de subtítulos en griego, maltés y español. 

Lee las preguntas y respuestas que se sugieren a continuación y asegúrate de que todos los participantes saben en qué detalles del vídeo se deben centrar.

Deja que los participantes de curso vean el vídeo (duración aproximada de 2 minutos), ya sea juntos o individualmente. 

Preguntas
 Pregunta 1: Nombra algunos de los artículos de equipamiento protectores que se recomiendan utilizar antes de trabajar con un cuadro de distribución con tensión. 
Respuestas
Respuesta a la pregunta 1 : Vestimenta de trabajo adecuada para temperaturas altas, casco de seguridad, visera protectora o gafas, guantes de goma protectores, guantes protectores para evitar dañar los guantes de goma, y una alfombra aislante.
El apoyo de la Comisión Europea para la realización de esta publicación no supone la aprobación de los contenidos que reflejan la opinión únicamente de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda derivarse de la información contenida en el mismo.
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