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MT - March 2018
Plan de la unidad: Equipamiento de trabajo
Resultados del aprendizake: 
Los participantes conocerán los riesgos de las medidas provisionales en el lugar de trabajo, especialmente los relacionados con el trabajo de instalaciones eléctricas y cómo evitarlos.
Los participantes reproducirán un vídeo, mediante el cual identificarán y analizarán los peligros que se mencionen. Enlace al vídeo: https://youtu.be/huQyiFbW3c8
Caso:

Un electricista va a trabajar en un andamio, utilizando equipo protector. Trata de tomar algunas medidas de seguridad, pero al no disponer del equipamiento adecuado, decide tomar medidas temporales que pueden resultar fatales. 
Instrucciones para el profesor:

El profesor pide a los alumnos que visualicen un video, tomando apuntes en el material proporcionado, sobre cualquier práctica incorrecta realizada por el electricista. 

A continuación pide a los estudiantes que enumeren todas las malas prácticas y otros errores que pueden identificar. Tras la segunda visualización del video, se deben asegurar de haber identificado todos los errores, incluso los más insignificantes. Si fuese necesario, se permite una tercera visualización para que todos los participantes puedan terminar la tarea.

Para finalizar, se llevará a cabo un debate en clase sobre las anotaciones obtenidas, destacando lo que se debe hacer para realizar una práctica correcta en el lugar de trabajo. Además, sería interesante mencionar las consecuencias que pueden conllevar el uso de prácticas inadecuadas.
Aspectos principales que se incluyen en el Vídeo 3:
  Temas:

a) Herramientas de aislamiento aceptadas
b) Buen mantenimiento de las herramientas
c) Inspección
d) Uso de herramientas adecuadas para cada trabajo
e) Andamios
f) Medidas provisionales
g) Herramientas caseras no aceptadas
h) Herramientas eléctricas sin supervisión
 Refuerzo:
Se entrega a los alumnos una ficha donde tienen que enumerar las prácticas incorrectas en el lugar de trabajo. 

Tras visualizar por última vez el vídeo, tendrán que debatir sobre los aspectos anotados.

También tendrán que comentar cómo trabajarían ellos si encontrasen en la situación indicada en el vídeo. 
Es importante mencionar las consecuencias de las prácticas inadecuadas con el fin de reforzar el proceso de aprendizaje.
_ _ _ _ _
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Ficha: Equipamiento de Trabajo
Visualiza el vídeo y enumera los errores relacionados con trabajos de electricidad y equipamiento disponible.
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  Reflective Questions
1. ¿Qué medidas de seguridad de las adoptadas por el electricista considerarías incorrectas y por qué?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué crees que el electricista ha adoptado esas medidas?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Crees que las medidas provisionales adoptadas por el electricista hubiesen sido diferentes de no encontrarse trabajando solo?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Si te encontrases en el lugar de trabajo, ¿qué consejo le hubieses dado al electricista?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Algunos trabajadores dicen: ”Nosotros no necesitamos equipamiento de seguridad; sabemos lo que hacemos”. Con respecto a esto, ¿cómo les convencerías de que se tomen en serio las medidas de seguridad?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tagħmir tax-xogħol (Equipamiento de Trabajo)  Vídeo 3

Temas:
i) Herramientas de aislamiento aceptadas
j) Buen mantenimiento de las herramientas

k) Inspecciones periódicas
l) Uso de herramientas adecuadas para cada trabajo

m) Andamios
n) Medidas provisionales
o) Herramientas caseras no aceptadas
p) Herramientas eléctricas sin supervisión
Argumento (Escenas principales):

1. Un electricista va a trabajar en un andamio, utilizando EPI (casco protector, chaleco de alta visibilidad, calzado protector y vestimenta adecuada).

2. Antes de subirse al andamio, revisa los frenos y encuentra algún error. Soluciona el problema colocando una piedra en las ruedas. 
3. Utiliza una tabla de madera para trabajar en ella.  La tabla es demasiado larga y se extiende peligrosamente hasta más allá del andamio.

4. La plataforma se convierte en un balancín.  
5. Utiliza un cubo de herramientas para igualar la tabla y después la ata con un alambre. 

6. El trabajador necesita una lámpara que está lejos de su alcance.  Utiliza dos cajas de cerveza en la tabla para hacer una plataforma provisional.

7. Revisa el suministro electric de la lámpara.  Encuentra un multímetro sin sondas.  Se le han olvidado en la furgoneta.  Coge dos trozos de cable, los abre (utilizando un cúter) y los usa como sondas. ¡Se siente satisfecho!

8. Las herramientas están en una caja sucia.  Las herramientas están y el aislamiento desgastado. Algunas herramientas están rotas y otras son caseras (como bisturís).

Palabras clave:

a. Un andamio de 2-3m de altura
b. Una plataforma grande
c. EPI- casco protector, chaleco de alta visibilidad, calzado de seguridad, gafas de seguridad.

d. Caja para sujetar herramientas.

e. Herramientas oxidadas
f. Herramientas rotas

g. Herramientas caseras (bisturís)

h. Multímetros y sondas adecuadas
i. Dos cables de alambre
j. Cables de alambre para sujetar tablas
k. Furgoneta de trabajo
l. Lámpara de pared
m. Dos cajas de cervezas
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