Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου , το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο του δημιουργού, και η Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.
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Σχέδιο Μαθήματος: Υγεία και Κίνδυνοι (Εργαστήριο Συγκόλλησης)
Μαθησιακό Αποτέλεσμα: 
Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν όλα όσα αφορούν στην υγεία και τους κινδύνους στον τόπο εργασίας και συγκεκριμένα στις εργασίες που σχετίζονται με τη συγκόλληση σε εργαστήριο.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν βίντεο (Υγεία και Κίνδυνοι - συγκόλληση), θα εντοπίσουν τους κινδύνους και θα τους αναλύσουν. Σύνδεσμος βίντεο: https://youtu.be/JOqNoiY-Crc

Περιπτωσιακή Μελέτη:
  Όσο και αν ενδιαφέρεται για τη δουλειά του ο εργαζόμενος, θα πρέπει ακόμα να χειριστεί τη δουλειά καλύτερα σε όλες τις πτυχές της, ειδικά στα σωστά μέτρα Ασφάλειας και Υγείας (H & S). Μερικές φορές φαίνεται να μαθαίνει από τα λάθη του ή να ενεργεί κάπως καθυστερημένα, αλλά αυτό δεν είναι ο τρόπος να γίνει η δουλειά!
 
Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς:
Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να παρακολουθήσουν βίντεο, λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο εργασίας σχετικά με τυχόν λανθασμένες πρακτικές που εκτελούνται από τον εργαζόμενο στο εργαστήριο συγκόλλησης.

Οι μαθητές καλούνται να αναφέρουν όλες τις λανθασμένες πρακτικές κατά την εργασία και άλλα λάθη που μπορούν να εντοπίσουν. Κατά τη δεύτερη προβολή του βίντεο, πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι έχουν εντοπίσει όλες τις ατέλειες, ακόμη και αυτές που φαίνονται ασήμαντες. Αν παραστεί ανάγκη θα επιτραπεί και μια τρίτη προβολή του βίντεο ούτως ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να καταφέρουν να διαχειριστούν την εργασία.

Τέλος, διεξάγεται μια συζήτηση στη τάξη σχετικά με τα σημεία που προκύπτουν, υπογραμμίζοντας τι πρέπει να κάνει κανείς για να συμμορφωθεί με τις σωστές πρακτικές στο εργαστήριο. Επιπλέον, θα ήταν πολύ ωφέλιμο να συσχετιστούν οι συνέπειες τέτοιων κακών πρακτικών.

Κύρια σημεία που περιλαμβάνονται στο βίντεο 2 (Υγεία και Κίνδυνοι σε εργαστήριο συγκόλλησης):

Θέματα:
α) Ανάγνωση σήμανσης ασφάλειας
β) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι επαρκούς ποιότητας και ασφάλειας (χωρίς σπασίματα)
γ) Συγκόλληση με μικρή προστασία από τις ακτίνες UV
δ) Χρήση κατάλληλης προστασίας, γάντια, φόρμες εργασίας.
ε) Χρήση προστατευτικών για τα αυτιά ή ωτοασπίδες (κάποιος εργάζεται στο εργαστήριο που χτυπά και κάνει θόρυβο)
[bookmark: _GoBack]στ) Επαρκής φωτισμός
ζ) Επαρκής αερισμός
η) Χειρισμός βρώμικου υλικού - πλύνετε συχνά τα χέρια
θ) Καθαρισμός των χεριών (χρησιμοποιώντας σαπούνι όχι αραιωτικό υγρό)
ι) Εσφαλμένη χρήση υποδοχής δύο ακίδων σε BS1363 S / O
κ) Απενεργοποίηση χρήσης πινακίδων και κλειδαριών
λ) Αναγνώριση επικίνδυνων υλικών με την ανάγνωση ετικετών  και όχι την όσφρηση 
μ) Χρήση αλκοόλ κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Ενίσχυση:
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ένα φυλλάδιο εργασίας στο οποίο πρέπει να αναγράφουν τις λανθασμένες πρακτικές στο χώρο εργασίας.
 
   Μια συζήτηση των σημείων που προκύπτουν πραγματοποιείται μετά την τελική προβολή του βίντεο.

Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα έπρεπε να είχαν δουλέψει αν έκαναν την δουλειά οι ίδιοι, θα πρέπει να συζητηθεί.

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να επικεντρωθούν στις συνέπειες τέτοιων λανθασμένων πρακτικών, διότι αυτό θα ενισχύσει τη διαδικασία μάθησης. 
_ _ _ _ _


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου , το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο του δημιουργού, και η Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

Φύλλο Εργασίας: Υγεία και Κίνδυνοι
Παρακολουθήστε το βίντεο και καταγράψτε τις ατέλειες και τις λανθασμένες πρακτικές που σχετίζονται με την εργασία σε εργαστήριο συγκόλλησης.
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Αντανακλαστικές Ερωτήσεις
1. Ποιο ΠΠΕ θα συνιστούσατε να φοράει ο εργαζόμενος ενώ εργάζεται;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Ποια θεωρείτε τα τρία σοβαρότερα λάθη που κάνει ο εργαζόμενος; Γιατί;
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Εάν ήσασταν εκεί, τι συμβουλή θα είχατε δώσατε στον εργαζόμενο;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Ορισμένοι εργαζόμενοι λένε: "Δεν χρειαζόμαστε κανένα στοιχείο ασφάλειας. Ξέρουμε τι κάνουμε ". Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, πώς θα τους πείσετε να λάβουν σοβαρά υπόψη τη λήψη μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ασφάλεια και Κίνδυνοι, βίντεο 2
Εργαστήριο Συγκόλλησης
Θέματα:
α) Ανάγνωση σήμανσης ασφάλειας
β) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι επαρκούς ποιότητας και ασφάλειας (χωρίς σπασίματα)
γ) Συγκόλληση με μικρή προστασία από τις ακτίνες UV
δ) Χρήση κατάλληλης προστασίας, γάντια, φόρμες εργασίας.
ε) Χρήση προστατευτικών για τα αυτιά ή ωτοασπίδες (κάποιος εργάζεται στο εργαστήριο που χτυπά και κάνει θόρυβο)
στ) Επαρκής φωτισμός
ζ) Επαρκής αερισμός
η) Χειρισμός βρώμικου υλικού - πλύνετε συχνά τα χέρια
θ) Καθαρισμός των χεριών (χρησιμοποιώντας σαπούνι όχι αραιωτικό υγρό)
ι) Εσφαλμένη χρήση υποδοχής δύο ακίδων σε BS1363 S / O
κ) Απενεργοποίηση χρήσης πινακίδων και κλειδαριών
λ) Αναγνώριση επικίνδυνων υλικών με την ανάγνωση ετικετών  και όχι την όσφρηση 
μ) Χρήση αλκοόλ κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
Πλοκή:
1. Ένας εργαζόμενος που εισέρχεται σε ένα εργαστήριο χωρίς κράνος ασφαλείας που συγχαίρει τους συναδέλφους του, αλλά με ασφάλεια που απαιτεί κράνος ασφαλείας πίσω. Ο άνθρωπος δεν σημειώνει σήμανση
2. Ο άνθρωπος κολλάει το παλτό ενάντια στο καρφί που κρατά την ειδοποίηση ασφαλείας, κρύβοντας το μεγαλύτερο μέρος του.
3. Χρησιμοποιήστε βασική προστασία συγκόλλησης, όπως γάντια, ποδιά, αλλά χρησιμοποιεί T-shirt
4. Ελέγχει εργαλεία για συντήρηση και ηλεκτρική ακεραιότητα
5. Ξεκινά τη συγκόλληση (το χέρι του είναι εκτεθειμένο στο υπεριώδες φως, αισθάνεται το αποτέλεσμα και χρησιμοποιεί μακρύ μανίκι
6. Ένας συνάδελφος χτυπάει στο άκμονα στο εργαστήριο (δείξτε μόνο τα χέρια). Ο συγκολλητής χρησιμοποιεί ωτοασπίδες.
7. Ο συγκολλητής έχει δυσκολία να δει, έτσι προετοιμάζει ένα πιλοτικό λαμπτήρα για καλύτερο φως.
8. Έλλειψη εξαερισμού
9. Η πιλοτική λάμπα έχει βύσμα δύο ακίδων. Χρησιμοποιεί ένα βιδωτό πρόγραμμα οδήγησης για να παρακάμψει το σύστημα ασφαλείας με κλείστρο τριών καρφιτσών. Λειτουργεί καλά
10. Ο συγκολλητής σταματά για σπάσιμο
11. Έχει βρώμικα χέρια
12. Χρειάζεται να πλένετε τα χέρια
α. Δεν έχει αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει σαπούνι ή διαλυτικό
β. Μυρίζει λεπτότερα αλλά ελέγχει την ετικέτα στο δοχείο
γ. Βλέπει σήμα κινδύνου σε λεπτότερο δοχείο
δ. Απορρίμματα αραιωτικού υγρού και χρήση σαπουνιού
13. Τρώει το σάντουιτς στο εργαστήριο και πίνει μπύρα στο διάλειμμα του.
14. Αφήνει το γεύμα στον πάγκο εργασίας και πηγαίνει να τελειώσει την εργασία του.
15. Αφήνει χώρο εργασίας με εργαλεία, εξοπλισμό κ.λπ.
