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MT - Μάρτης 2018

Σχέδιο Μαθήματος: Εξοπλισμός Εργασίας
Μαθησιακό Αποτέλεσμα: 
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις προσωρινές/πρόχειρες διαδικασίες στον τόπο εργασίας, και συγκεκριμένα στις εργασίες που σχετίζονται με την ηλεκτρική εργασία και τον τρόπο αποφυγής τους.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν ένα βίντεο (Εξοπλισμός Εργασίας), εντοπίζουν τους κινδύνους και τους αναλύουν. 
Σύνδεσμος βίντεο: https://youtu.be/huQyiFbW3c8

Περιπτωσιακή Μελέτη:
Ένας ηλεκτρολόγος πρόκειται να εργαστεί σε ένα ικρίωμα, φορώντας προστατευτικό εξοπλισμό. Προσπαθεί να λάβει ορισμένα μέτρα ασφαλείας, αλλά ελλείψει του σωστού εξοπλισμού λαμβάνει προσωρινά μέτρα που μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς:
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους εκπαιδευομένους να παρακολουθήσουν ένα βίντεο, λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο εργασίας, σχετικά με τυχόν λανθασμένες πρακτικές που εκτελούνται από τον ηλεκτρολόγο κατά την εργασία.

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αναφέρουν όλες τις αδυναμίες που μπορούν να εντοπίσουν. Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη προβολή του βίντεο, πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν εντοπίσει όλες τις ελλείψεις από πλευράς του ηλεκτρολόγου. Αν χρειαστεί, επιτρέπεται σε μια τρίτη προβολή του βίντεο να επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες διαχειρίζονται επαρκώς την εργασία.

Τέλος, διεξάγεται μια συζήτηση στη τάξη σχετικά με τα θέματα που προέκυψαν, υπογραμμίζοντας τι πρέπει να κάνει κανείς για να συμμορφωθεί με τις ορθές πρακτικές στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, θα ήταν πολύ ωφέλιμο να αλληλοσυνδεθούν οι συνέπειες μιας τέτοιας συμπεριφοράς.

Κύρια σημεία που περιλαμβάνονται στο Clip (βίντεο) 3 (Εξοπλισμός Εργασίας):
  Θέματα:
α) Εγκεκριμένη / αξιολογημένη μόνωση εργαλείων
β) Καλά διατηρημένα εργαλεία
γ) Επιθεώρηση
δ) Το σωστό εργαλείο για τη σωστή δουλειά
ε) Σκαλωσιές
στ) Πρόχειρες/ Προσωρινές Διαδικασίες 
ζ) Σπιτικά εργαλεία / μη ελεγμένα / εγκεκριμένα
η) Ηλεκτρικά εργαλεία χωρίς συστήματα ασφαλείας
 
 Ενίσχυση:
 Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ένα φυλλάδιο εργασίας πάνω στο οποίο πρέπει να αναγράψουν τις λανθασμένες πρακτικές στο χώρο εργασίας. 
Μια συζήτηση των σημείων που προκύπτουν πραγματοποιείται μετά την τελική θέαση του βίντεο.

Επίσης θα πρέπει να συζητηθεί το πώς οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να κάνουν την δουλειά οι ίδιοι.

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στις συνέπειες κακών πρακτικών, καθ’ ότι αυτές θα ενισχύσουν την διαδικασία της μάθησης.  
 
_ _ _ _ _
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Ανακλαστικές Ερωτήσεις
1. Ποια μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τον ηλεκτρολόγο θα θεωρούσατε εσφαλμένα. Γιατί;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


2. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο λόγος για τον οποίο ο ηλεκτρολόγος λαμβάνει τέτοια μέτρα;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 
3. Πιστεύετε ότι τα αυτοσχέδια μέτρα που έλαβε ο ηλεκτρολόγος θα ήταν διαφορετικά αν δεν δούλευε μόνος του; 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Εάν ήσασταν επί τόπου, τι συμβουλή θα δίνατε στον ηλεκτρολόγο;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. Ορισμένοι εργαζόμενοι λένε: "Δεν χρειάζεται να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας, ξέρουμε τι κάνουμε ". Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, πώς θα τους πείσετε να λάβουν σοβαρά υπόψη τη λήψη μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


Εξοπλισμός Εργασίας Clip (βίντεο) 3:
  Θέματα:
α) Εγκεκριμένη / αξιολογημένη μόνωση εργαλείων
β) Καλά διατηρημένα εργαλεία
γ) Επιθεώρηση
δ) Το σωστό εργαλείο για τη σωστή δουλειά
ε) Σκαλωσιές
στ) Πρόχειρες/ Προσωρινές Διαδικασίες 
ζ) Σπιτικά εργαλεία / μη ελεγμένα / εγκεκριμένα
η) Ηλεκτρικά εργαλεία χωρίς συστήματα ασφάλειας

Πλοκή  (κύριες σκηνές):
1. Ένας ηλεκτρολόγος που θα εργάζεται σε ένα ικρίωμα, φορώντας όλο τον ΠΠΕ (σκληρό κράνος, γιλέκο υψηλής ευκρίνειας, παπούτσια ασφαλείας και σωστή στολή).
2. Πριν από την ανύψωση σκαλωσιάς, το άτομο ελέγχει τα φρένα και τα βρίσκει ελαττωματικά. Λύνει το πρόβλημα τοποθετώντας μια πέτρα στους τροχούς.
3. Χρησιμοποιεί ξύλινη σανίδα για να δουλέψει. Η σανίδα είναι πολύ μεγάλη και εκτείνεται επικίνδυνα από το ικρίωμα.
4. Ο εργαζόμενος βγαίνει στην σανίδα για να φτάσει έξω. Η σανίδα γίνεται τραμπάλα. Χρησιμοποιεί ένα κουβά με εργαλεία για να αντισταθμίσει την ισορροπία και στη συνέχεια συνδέει τη σανίδα με ένα συρμάτινο σύρμα.
5. Ο εργαζόμενος πρέπει να φθάσει σε μια λάμπα που είναι ελαφρώς υψηλότερη από ό, τι μπορεί να φτάσει. Χρησιμοποιεί δύο κουτιά μπύρας στη σανίδα για να κάνει μια αυτοσχέδια πλατφόρμα.
6. Ελέγχει την ηλεκτρική παροχή στον λαμπτήρα τοίχου. Το άτομο βρίσκει ένα πολύμετρο το οποίο δεν έχει ανιχνευτές. Οι ανιχνευτές παραμένουν στο φορτηγό εργασίας. Ο εργαζόμενος βρίσκει δύο κομμάτια σύρματος, τα απογυμνώνει (χρησιμοποιώντας ένα κόπτη πλευράς) και τα χρησιμοποιεί ως ανιχνευτές. Φαίνεται ικανοποιημένος!
7. Τα εργαλεία βρίσκονται σε ένα βρώμικο κουβά. Τα εργαλεία είναι σκουριασμένα και η μόνωση τους έχει φθαρεί. Ορισμένα εργαλεία είναι σπασμένα και άλλα είναι χειροποίητα (όπως νυστέρια από παλιά αρχεία).

Απαιτούμενα στηρίγματα:
α. Σκαλωσιά ύψους 2-3 μέτρων
β. Μεγάλη-μακριά σανίδα
γ. ΠΠE-σκληρό καπέλο, γιλέκο υψηλής ευκρίνειας, παπούτσια ασφαλείας, γυαλιά ασφαλείας.
δ.  Κάδος για την μεταφορά εργαλείων.
ε. Σκουριασμένα εργαλεία
στ. Σπασμένα εργαλεία
ζ. Χειροποίητα εργαλεία
η. Κατάλληλο πολύμετρο και ανιχνευτές
θ. Δυο φθαρμένα καλώδια
ι. Φθαρμένα καλώδια προς δέσιμο σανίδας
κ. Φορτηγό εργασίας
λ. Μια λάμπα σε τοίχο
μ. Δυο κουτιά μπύρας
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