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Is-sapport tal-Kummissjoni Ewropea għall-produzzjoni ta’ din il-pubblikazzjoni ma jfissirx li hemm qbil dwar il-kontenut li jirrifletti biss il-fehma tal-awturi, u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli għal xi użu li jista’ jsir mill-informazzjoni tal-materjal kontenut.

Assessjar tar-Riskju 2
Storja tal-Każijiet:
Sitwazzjonijiet ta’ xogħol f’ambjent differenti, ippreżentati fl-istess vidjo.
Istruzzjoni tal-għalliem/a:
Il-parteċipanti ser jintalbu sabiex jaraw vidjo u jinnotaw sitwazzjonijiet fejn seta’ jinħoloq periklu fuq il-post tax-xogħol. Jaf ikun hemm bżonn li l-vidjo jerġa’ jintwera sabiex il-parteċipanti jkunu jistgħu jieħdu nota aħjar ta’ dak li jkunu osservaw. 
Pjan tal-lezzjoni
Kartanota: Il-parteċipant għandu bżonn materjal sabiex iniżżel in-noti.
Istruzzjonijiet lill-parteċipant: Ara u osserva dan il-vidjo u niżżel noti dwar każijiet ta’ nuqqas ta’ sigurtà fl-ambjent tax-xogħol. Tista’ ssib il-vidjo hawnhekk: https://youtu.be/R_Pu8hwvNhE
Wara l-vidjo l-parteċipanti jingħataw l-opportunità sabiex jitkellmu dwar l-osservazzjonijiet tagħhom. Dawn għandhom jinkitbu fuq whiteboard. 
Waqfa qasira bi preparazzjoni għal-lezzjoni dwar il-każijiet ta’ saħħa u sigurtà waqt il-vidjo.

Istruzzjonjiet għall-għalliem/a:

F’din il-parti tal-lezzjoni, il-parteċipanti jerġgħu jaraw il-vidjo imma din id-darba f’verzjoni fejn in-nuqqasijiet huma murija bi ċrieki ħomor. Waqqaf il-vidjo kull meta jidher ċirku aħmar u iddiskuti mal-parteċipanti dwar dak in-nuqqas. Dawn in-nuqqasijiet kienu osservati mill-parteċipanti waqt l-ewwel wiri tal-vidjo?

Il-parteċipanti jistgħu jaraw il-video immarkat fuq: https://youtu.be/JklyN1d8k90
In-nuqqasijiet li jidhru fil-vidjo dwar saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol huma:
· Wajer flessibbli maqbud bejn il-bieb u l-koxxa (x’tip ta’ perikli / riskji jistgħu jinqalgħu?)
· Għodda jew apparat bil-ħsara – (sieq mgħawġa ta’ sellum tal-aluminju).

· Għodda mhux użata sewwa – (driler mingħajr apparat li jilqa’ t-trab)

· Titqib qrib wajer tal-elettriku (x’tip ta’ perikli / riskji jistgħu jinqalgħu?)
· Tagħmir protettiv personali (ingwanti, nuċċali protettiv, żarbun tas-sigurtà, apparat tal-protezzjoni għall-widnejn, maskra għat-trab, żarbun bil-lazz maħlul użat fuq sellum).

· Sellum imqiegħed wara bieb (x’tip ta’ perikli /riskji jistgħu jinqalgħu?)
· Wajer imsewwi ta’ malajr bit-tejp – mhux l-aħjar soluzzjoni.

L-għalliem jista’ jekk irid jinkludi eżempji prattiċi ta’ tagħmir protettiv personali, għodda u bosta affarijiet oħra bħala għajnuna waqt il-lezzjoni. 
_ _ _ _ _ 
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